|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NRO. DE PIEZA** | ANCHO DE BANDA | RANGO EN mm | APLICACION | MODELO | TIPO DE ABRAZADERA |
|
| 384 997 7390 | 15 mm | 74 - 82 | Intercooler | 712C/914c/814 | c/Resorte |
| 384 997 7490 | 15 mm | 80-88/86-94 92-100 | Intercooler | 712/1632/1634 OHL1621 | c/Resorte |
| 384997 7590 | 15 mm | 104-112 | Intercooler/admisión Turbo | 1634/O400 | c/Resorte |
| 384 997 7690 | 15 mm | 116-124 | Intercooler | 1634 | c/Resorte |
| 344 997 8190 | 15 mm |  | Intercooler | L 1620/1633 | c/Resorte |
| A 376 997 8490 | 15 mm |  | Turbo | L 1620/1633 | c/Inserto |
| A 006 997 9590 | 20 mm |  | Turbo | 1620/1622 mod 96 | c/Inserto |
| A 376 997 7090 | 15 mm |  | Turbo salida múltiple | 1620 | c/Inserto |
| 003 997 8590 | 20 mm |  | Turbo Intercooler | LO 814 | c/Inserto |

\* Abrazadera con resorte de tensión constante